Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | 2017 г, % | Динамика по отношению к 2016 г.,% |
| Воздушные линии, всего: | **80,75** | 103,85 |
| в том числе: ВН | 64 | 103,22 |
| СН1  | 81 | 102,53 |
| СН2  | 88 | 104,76 |
| НН | 90 | 104,65 |
| **Кабельные линии, всего:** | **84** | 106,32 |
| в том числе: ВН | 0 | 0 |
| СН1 | 76 | 102,70 |
| СН2 | 86 | 103,61 |
| НН | 90 | 112,50 |
| Трансформаторные подстанции 6-10 кВ | 85 | 101,19 |
| Трансформаторные подстанции 35 кВ | 80 | 101,26 |
| Трансформаторные подстанции 110 кВ | 91 | 100,00 |